
**Опросный лист**

Тележка рельсовая (передаточная)

Примечание:

\* Рельсовые передаточные тележки изготавливаются как в стандартном исполнении, так и по техническому заданию заказчика.

\*\* Способ электропитания кабельное 380 В, исполнение общепромышленное, климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У, категория размещения 3, режим работы по ИСО 4301/1 и ГОСТ 25546-82 А3 (3К), движение тележки прямолинейное, без углов наклона, рельсы и силовой кабель в комплект поставки не входят.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные технические характеристики** | | | | |
| Грузоподъемность, **т** | Длина платформы **L**, мм | Ширина платформы **С**, мм | Колея (по осям рельс)  **К**, мм | Подкрановый путь (ширина поверхности катания), **мм** |
|  |  |  |  |  |

**Дополнительной оборудование:**

|  |  |
| --- | --- |
| Частотное регулирование привода |  |
| Система радиоуправления |  |
| Светозвуковая сигнализация, шт. |  |
| Датчик от столкновений (оптический), шт. |  |
| Кабель для питания тележки, м |  |

**Контактные данные:**

|  |  |
| --- | --- |
| Название организации |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| e-mail |  |